|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术指标要求** |
|  | 电动液压结构，交流电压供应，采用全不锈钢结构，易于清洗。 |
|  | 手术床的主题材料由高强度铸铁和铝合金构成，台柱、底座外罩全部采用优质不锈钢制造，床垫选用抗酸、碱、耐腐蚀的高级PVC材料制作，台板采用高强度的复合材料制成，便于手术台的清洁、消毒。 |
|  | 液压系统采用集成式进口部件，采用进口电极和电磁阀，性能稳定。 |
|  | 附件安装为可卸式，不锈钢结构，使用方便。 |
|  | 有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。 |
|  | 平移距离≥300mm。 |
|  | 其他选配件单独报价 |

**手术床技术参数**